本项目为中共安阳市龙安区委政法委员会安阳市公安局龙安分局搬迁维修改造项目，采购内容为办公家具、厨房设备餐具、健身器材、窗帘、文化建设、卫生间设备采购。具体采购内容如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **办公家具** | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 大会议室桌 | 1.规格：4000\*1600\*760mm； 2.面材：优质木皮饰面，实木封边； 3.基材：框架部分采用优质实木多层板，面板采用中密度纤维板压贴木皮工艺。实木多层板经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准； 4.木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率； 5.油漆采用优质环保油漆。 | 张 | 5 |  |
| 2 | 小会议室桌 | 1.规格：2400\*1200\*760mm； 2.面材：优质木皮饰面，实木封边； 3.基材：框架部分采用优质实木多层板，面板采用中密度纤维板压贴木皮工艺。实木多层板经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准； 4.木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率； 5.油漆采用优质环保油漆。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 木质椅子 | 1.规格：460\*460\*900mm； 2.提供符合GB/T3324-2017标准要求的检测报告； 3.涂层平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，无明显加工痕迹、雾光、划痕、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 4.采用实木框架；优质西皮面料，经液体浸色及防潮，防污等工艺处理，耐磨性强，各项指标符合国家环保标准；座椅及靠背海棉使用高密度定型回弹 PU 阻燃海绵；绿色环保漆。 | 把 | 176 |  |
| 4 | 文件柜 | 1.规格：850\*390\*1850mm； 2.采用0.5mm一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成； 3.表面静电粉末喷塑采用国际通用流水线作业，经去污、酸洗、磷化、烘干、等13道工序，产品内部不返锈，环保无毒害无气味。 | 个 | 13 |  |
| 5 | 保密柜 | 1.规格：900\*420\*1850mm； 2.采用0.7mm一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成； 3.表面静电粉末喷塑采用国际通用流水线作业，经去污、酸洗、磷化、烘干、等13道工序，产品内部不返锈，环保无毒害无气味； 4.锁具开锁方式主钥匙+密码。 | 个 | 13 |  |
| 6 | 更衣柜 | 1.规格：900\*400\*1850mm； 2.采用0.5mm一级冷轧钢板经过剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成； 3.表面静电粉末喷塑采用国际通用流水线作业，经去污、酸洗、磷化、烘干、等13道工序，产品内部不返锈，环保无毒害无气味。 | 个 | 36 |  |
| 7 | 大茶几 | 1.规格：1200\*600\*460mm； 2.面材：优质木皮饰面，实木封边； 3.基材：框架采用实木。面板采用优质实木多层板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准； 4.木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率； 5.油漆采用优质环保油漆。 | 张 | 19 |  |
| 8 | 小茶几 | 1.规格：600\*600\*450mm； 2.面材：优质木皮饰面，实木封边； 3.基材：框架采用实木。面板采用优质实木多层板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准； 4.木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率； 5.油漆采用优质环保油漆。 | 张 | 18 |  |
| 9 | 三人沙发 | 1.规格：2100\*850\*850mm； 2.优质西皮,采用一体成型高回弹泡棉，密度35kg/m3； 3.硬杂木实木框架，木材含水率8～13%，无虫蚀材和腐朽材，结合部位牢固无松动。 | 个 | 21 |  |
| 10 | 单人沙发 | 1.规格：920\*800\*850mm； 2.优质西皮,采用一体成型高回弹泡棉，密度35kg/m3； 3.硬杂木实木框架，木材含水率8～13%，无虫蚀材和腐朽材，结合部位牢固无松动。 | 个 | 29 |  |
| 11 | 茶水柜 | 1.规格：800\*400\*850mm； 2.面材：优质木皮饰面，实木封边； 3.基材：采用优质实木多层板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准； 4.木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率； 5.油漆采用优质环保油漆。 | 个 | 2 |  |
| 12 | 1.2米单人床 | 1.规格：1200\*2000\*420mm；  2.提供符合GB/T3324-2017标准要求的检测报告； 3.床垫规格：1200\*2000\*60mm  4.提供符合GB/T26706-2044标准要求的检测报告，芯料密度≥113kg/m³； 5.木制框架结构、箱框结构； 6.环保油漆。 | 张 | 2 |  |
| 13 | 办公桌 | 1.规格：1400\*700\*770mm，  2.提供符合GB/T3324-2017标准要求的检测报告； 3.面材：优质木皮饰面，实木封边； 4.基材：框架部分采用优质实木多层板，面板采用中密度纤维板压贴木皮工艺。实木多层板经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准； 5.木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率； 6.油漆采用优质环保油漆。 | 张 | 50 |  |
| 14 | 办公桌 | 1.规格：1800\*900\*760mm； 2.面材：优质木皮饰面，实木封边； 3.基材：框架部分采用优质实木多层板，面板采用中密度纤维板压贴木皮工艺。实木多层板经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准； 4.木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率； 5.油漆采用优质环保油漆。 | 张 | 1 |  |
| 15 | 衣柜 | 1.规格：900\*600\*2000mm； 2.面材：优质木皮饰面，实木封边； 3.基材：框架部分采用优质实木多层板，面板采用中密度纤维板压贴木皮工艺。实木多层板经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准。经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准； 4.木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率。 | 个 | 1 |  |
| 16 | 五门书柜 | 1.规格：2250\*400\*2000mm； 2.面材：优质木皮贴面； 3.基材：框架部分采用优质实木多层板，面板采用中密度纤维板压贴木皮工艺。实木多层板经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准。各项技术指标均达到国际标准； 4.木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率； 5.油漆采用优质环保油漆。 | 个 | 1 |  |
| 17 | 转椅 | 1.规格：800\*800\*1050mm； 2.优质西皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性； 3.内材：采用高密度回弹海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。 | 把 | 1 |  |
| 18 | 大扶手椅 | 1.优质西皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性； 2.实木框架带扶手； 3.采用高密度回弹海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。 | 把 | 2 |  |
| 19 | 审讯椅 | 1.规格：500\*560\*950mm； 2.钢质焊接。 | 把 | 3 |  |
| 20 | 餐桌 | 1.规格：1200\*730\*750mm； 2.橡木餐桌。 | 张 | 40 |  |
| 21 | 餐椅 | 1.实木 | 把 | 160 |  |
| 22 | 圆桌 | 1.规格：直径2.2m； 2.12人台； 3.橡木实木拼接。 | 张 | 1 |  |
| 23 | 餐椅 | 1.全橡木 | 把 | 12 |  |
| 24 | 餐柜 | 1.规格：1200\*400\*800mm 2.面材：优质木皮饰面，实木封边 3.基材：框架采用优质实木多层板，面板采用中密度纤维板压贴木皮工艺。实木多层板经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准。经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准 4.木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率； 5.油漆采用优质环保油漆。 | 个 | 1 |  |
| 25 | 衣帽架 | 1.实木主体，环保油漆； 2.优质五金接口，轻松拆卸，多处挂点； 3.圆头底座，受力均匀，更加稳固。 | 个 | 1 |  |
| 26 | 长会议桌 | 1.规格：1800\*400\*760mm； 2.面材：优质木皮饰面，实木封边； 3.基材：采用优质实木多层板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准； 4.木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率； 5.油漆采用优质环保油漆。 | 张 | 8 |  |
| 27 | 1m单人床 | 1.规格：1000\*2000\*420mm； 2.含床垫，规格1000\*2000\*60mm； 3.面材：优质木皮饰面，实木封边； 4.基材：木制框架结构、箱框结构； 5.木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率。 | 张 | 65 |  |
| 28 | 三人排椅 | 不锈钢排椅 | 组 | 2 |  |
| 29 | 餐桌桌面玻璃、餐布 | 玻璃尺寸：1200X800mm；厚度：国标8mm；颜色：普白高透；品质：3C认证；耐温：700度 桌布尺寸：1200X800mm | 套 | 40 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **厨房设备餐具** | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 开水器连底座 | 12KW数控显示，内胆采用 不锈钢 板材，功率：9KW, 纯铜加热管，加热快自动保温。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 热风循环消毒柜 | 双门双不锈钢门结构，功率：4.4Kw、220V；主材为201不锈钢；内胆采用0.7mm不锈钢板制作；外面无指纹材质耐用易清洁，中间采用耐高温隔热棉；箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧光波电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干；配有微精玻璃面板自动温控系统自动触摸控制系统（具有0～125℃可调温度控制及125℃超温保护功能，0～99分钟可调时间控制功能等），四根脚管为φ48\*1.2mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 和面机 | 25KG和面量25KG/次，电动机功率3KW减速机，面斗钢，304搅杠。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 面条机 | 550\*430\*860mm不锈钢箱体。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 四门冰箱 | 1、侧板、前板、面板箱门、及内装为不锈钢板；底板、后板、顶板热镀锌板；网架：浸塑碳素结构钢丝断热材：聚氨酯发泡蒸发器：Φ8mm； 2、铜管温度设定范围：冷冻-12～-10℃，冷藏0℃～10℃，有效内容积：1.2m³，电压:220V；功率：440W 3、产品出具CMA认证机构联合认证的自携冷凝机组商用冷柜能源效率检测报告（CVC)，按GB 26920.2规定的检测方法检测总能量消耗低于1.481kwh/24 h,能效指数小于等于54.8.符合国家一级能效指数标准并提供中国能效标识一级。 4、制冷方式：直冷。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 留样柜 | 不锈钢和玻璃材质，采用高温发泡原料，进行机械整体发泡作为保要温层。有效容积：130升，额定电压：220v，额定电流：0.72A,额定频率：50HZ | 台 | 1 |  |
| 7 | 四层货架 | 1200\*500\*1550mm；层板采用不锈钢厚不低于1.2mm，底部底衬38mm\*38mm\*1.2mm不锈钢方通加强筋，立柱38mm\*1.5mm不锈钢圆管，可调式不锈钢子弹脚。 | 台 | 4 |  |
| 8 | 双门蒸饭车 | 24盘不锈钢优质不锈钢制造，带24盘 | 台 | 1 |  |
| 9 | 单门发酵柜 | 单门600\*600\*1800mm，利用电热管通过自动调节使箱内水加热，产生大量水蒸气。使箱内湿度达到80~85%，并可将温度自动控制在35℃~40℃，形成适合发酵环境，并增设加温干烧管及发热片，保持箱内温度以及把水珠加热雾化，使发酵过程达到最佳效果。额定功率：2.6kw，额定电压：220v。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 电炸炉 | 定型电压：380V 功率：9Kw 容量：实际油容量（约 80L油位下线约 20L ；油炸温度：50℃ - 300℃。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 双通工作台 | 1800\*800\*800mm优质不锈钢板，台面厚1.2mm，侧板304-1.2mm，可调子弹脚￠50，拉门1.2mm不锈钢，加强筋1.2mm钢板。压死边工艺，便于清理卫生不割手。 | 台 | 2 |  |
| 12 | 双层工作台 | 1800\*800\*800mm板材用不锈钢，台面厚1.5mm厚不锈钢板衬3条38mm\*38mm\*1.2mm，层板厚1.2mm厚不锈钢衬2条38mm\*38mm\*1.2mm不锈钢加强筋，脚38mm\*1.5mm装可调式不锈钢子弹脚，他爱面地板承受100kg荷载，变形量<0.2mm,层板板面之间不低于600mm。 | 台 | 2 |  |
| 13 | 木面工作台 | 1800\*800\*800mm面板采用木面；脚腿采用φ50mm不锈钢管，壁厚1.5mm，配可调节脚。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 煮面炉 | 50型1、材质：整体采用304不锈钢,板材厚度：1.5mm不锈钢拉丝覆膜板；2、电压：380V，功率12KW；3、技术参数：多孔工作配置，同时作业，速度快，工作效率高；配送不锈钢粉篱，方便定量，适合标准化厨房作业，火力输出热值高，加热均匀、加热面积大，铲片式散热技术，散热快捷，具有故障自检并能显示故障代码，全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 卧式冷藏柜 | 采用国际知名品牌压缩机，噪音低，箱体采用框架结构，不锈钢箱体夹层采用聚氨酯高压发泡，每立方50kg，发泡层厚度6厘米，双电子手动可调式控温系统，蒸发器采用D型纯铜管制。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 炒菜锅 | 口径80cm不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 17 | 笊篱 | 木把厚不锈钢，26cm | 个 | 2 |  |
| 18 | 锅铲 | 重8两，不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 19 | 打菜勺 | 重4两，不锈钢 | 个 | 6 |  |
| 20 | 不锈钢盆（大） | 口径80cm | 个 | 4 |  |
| 21 | 不锈钢盆（中） | 口径60cm | 个 | 4 |  |
| 22 | 不锈钢盆（小） | 口径45cm | 个 | 4 |  |
| 23 | 不锈钢托盘(大) | 40cm\*60cm,304不锈钢 | 个 | 4 |  |
| 24 | 电饭锅（大） | 4500W,45L | 个 | 2 |  |
| 25 | 电饭锅（中） | 4000W,36L | 个 | 2 |  |
| 26 | 电饭锅（小) | 2500W,18L | 个 | 2 |  |
| 27 | 五格不锈钢分餐盘（加厚) | 304不锈钢 | 个 | 200 |  |
| 28 | 筷子（不锈钢） | 方筷子，304不锈钢,长度：24cm。 | 双 | 200 |  |
| 29 | 不锈钢碗（中） | 304不锈钢，规格：16cm | 个 | 400 |  |
| 30 | 15千瓦风柜 | 风量：≥25000 m³/h；风机功率：15 kw；电压380v, 外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承； 其中电机：纯铜芯国标电机；叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，厚度≥1.0mm镀锌钢板制作，耐腐蚀性好，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 | 台 | 1 |  |
| 31 | 收残车 | 管架SUS加厚不锈钢38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS1.5㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.2㎜不锈钢30×15方管，骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 送餐车 | 1.采用不锈钢板制造，面:δ=1.0mm不锈钢磨砂板； 2.推手:优质不锈钢30\*30\*0.8方管； 3.轮子：5寸动定轮各2个，动轮带刹车。 | 台 | 1 |  |
| 33 | 油烟净化器 | 处理风量≥30000m³/h 1、净化器外壳碳钢冷板厚度≥1.0mm，表面采用静电喷塑，防水防腐；采用三系铝镁合金高低压电场，铝板之前的间距≤8mm。具有高效的吸附性能，可在一定风量下除臭、除异味，去除空气中的油烟气味。采用高性能陶瓷绝缘子，机械强度高、耐磨性、耐腐蚀性好、热稳定性好、使用寿命长。使用数字高频高压电源，具有过压过流保护、负载短路保护功能、负载闪络、打火保护功能、放电极油垢清洗提示功能、负载开路保护功能等。 | 台 | 1 |  |
| 34 | 10公斤全自动洗衣机 | 滚筒式，洗净比1.0以上；电源 220V~/50Hz进水水压(0.03-1.0)MPa额定洗涤22 进水水压1.0kg额定脱水容量 10kg甩干转速 1200转/分洗涤噪音 52dB(A计权)脱水噪音 70dB，能效等级1级。 | 台 | 2 |  |
| 35 | 绞切肉机 | 不低于功率：3.7（kw），电压：380（V），不锈钢制造1.2mm。1.符合国标要求，产量：600KG/HR；2. 全不锈钢绞肉机，大工作台；3.采用进口孔板、绞刀；4.配有防水插座、连接电缆；5.机体表面光滑，内部结构紧凑不锈钢外壳。 | 台 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **健身器材** | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 跑步机 | 马达功率5.0HP，坡度0-20档调节，加油方式自动，速度范围1.0-18KM/H，最大承重200KG，净重115KG，展开尺寸2160\*950\*1480mm。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 动感单车 | 飞轮重量15KG，阻力调节32档，体位调节座椅上下左右可调，净重阻力系统：电磁控阻力系统（自发电），净重53KG，整机承重150KG，尺寸1470\*540\*1540mm。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 多功能男士器材、运动综合训练器 | 净重365KG，插片配置78KG\*2，占地面积约3.5平米，功能数量70+ | 套 | 1 |  |
| 4 | 哑铃 | 30KG套装：2.5KG\*2，5KG\*2， 7.5KG\*2 | 套 | 1 |  |
| 5 | 乒乓球台 | 15mm密度板，台长2740mm，台宽1525mm，台高760mm，重量130KG。 | 套 | 1 |  |
| 6 | 仰卧起坐训练板 | 长135cm，高69cm，宽43cm，净重13KG。表面为皮革。 | 台 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **窗帘** | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 北楼窗帘 | 窗帘轨道：方轨；静音；材质：航空级铝材钛镁合金，方轨；壁厚≥1.15mm，高强铝合金封口；承重≥30kg；表面抗氧化处理，光滑不掉色； 窗帘布料：睡眠精灵；材质：双色彩尼；遮光率遮光率≥98％；布幅高 2.8米，每米宽重量≥1000g，颜色：灰； 窗帘布带：高精密有纺极品布带，防晒耐老化； 挂钩：不锈钢S钩，窗帘轨道每米长配置不少于7个。 | m | 283.80 |  |
| 2 | 南楼窗帘 | 窗帘轨道：方轨；静音；材质：航空级铝材钛镁合金，方轨；壁厚≥1.15mm，高强铝合金封口；承重≥30kg；表面抗氧化处理，光滑不掉色； 窗帘布料：睡眠精灵；材质：双色彩尼；遮光率遮光率≥98％；布幅高 2.8米，每米宽重量≥1000g，颜色：灰； 窗帘布带：高精密有纺极品布带，防晒耐老化； 挂钩：不锈钢S钩，窗帘轨道每米长配置不少于7个。 | m | 363.00 |  |
| 3 | 西楼窗帘 | 窗帘轨道：方轨；静音；材质：航空级铝材钛镁合金，方轨；壁厚≥1.15mm，高强铝合金封口；承重≥30kg；表面抗氧化处理，光滑不掉色； 窗帘布料：睡眠精灵；材质：双色彩尼；遮光率遮光率≥98％；布幅高 2.8米，每米宽重量≥1000g，颜色：灰； 窗帘布带：高精密有纺极品布带，防晒耐老化； 挂钩：不锈钢S钩，窗帘轨道每米长配置不少于7个。 | m | 59.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **文化建设** | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一、北楼** | | | | | |
| 1 | 房顶金属字 | 材质：红色钛金字 工艺：烤漆 尺寸：1m\*1m | 个 | 16 |  |
| 2 | 办公室门牌 | 材质：弧面铝合金科室牌 工艺：UV 尺寸：0.3\*0.15m | 个 | 82 |  |
| 3 | 进门口两侧版面 | 材质：蓝色铝塑板+PVC字 尺寸：1.2\*2.4m | 套 | 2 |  |
| 4 | 走廊文化墙 | 材质：PVC+UV+水晶 尺寸：0.6\*0.8m | 块 | 12 |  |
| 5 | 办公室制度版面 | 材质：磁吸框+可更换画面 尺寸：0.6\*0.8m | 块 | 50 |  |
| 6 | 党建活动室文化墙 | 材质：PVC+UV+水晶 尺寸：1.2\*2.4m | 块 | 8 |  |
| 7 | 情指中心背景墙 | 材质：蓝色铝塑板+PVC字 尺寸：4\*2m | 块 | 1 |  |
| 8 | 纪检数字督察背景墙 | 材质：蓝色铝塑板+PVC字 尺寸：4\*2m | 块 | 1 |  |
| **二、南楼** | | | | | |
| 1 | 办公室门牌 | 材质：弧面铝合金科室牌 工艺：UV 尺寸：0.3\*0.15m | 个 | 104 |  |
| 2 | 一楼西侧宣传栏 | 材质：不锈钢铁艺 工艺：烤漆 尺寸：1.2\*2.4m | 套 | 1 |  |
| 3 | 走廊文化墙 | 材质：PVC+UV+水晶 尺寸：0.6\*0.8m | 块 | 21 |  |
| 4 | 办公室制度版面 | 材质：磁吸框+可更换画面 尺寸：0.6\*0.8m | 块 | 96 |  |
| 5 | 办案区标识（门头） | 材质：PVC+UV+水晶 尺寸：0.6\*1.6m | 块 | 4 |  |
| 6 | 大版面 | 材质：PVC+UV+水晶 尺寸：1.2\*2.4m | 块 | 13 |  |
| **三、西楼** | | | | | |
| 1 | 房顶金属字 | 材质：红色钛金字 工艺：烤漆 尺寸：1m\*1m | 个 | 10 |  |
| 2 | 餐厅制度版面 | 材质：磁吸框+可更换画面 尺寸：0.6\*0.8m | 块 | 6 |  |
| 3 | 餐厅文化墙 | 材质：PVC+UV+水晶 尺寸：0.6\*0.8m | 块 | 4 |  |
| 4 | 门牌 | 材质：弧面铝合金科室牌 工艺：UV 尺寸：0.3\*0.15m | 个 | 30 |  |
| **四、大门及门卫** | | | | | |
| 1 | 大门口警徽 | 材质：金属 尺寸：0.8\*0.8m | 个 | 1 |  |
| 2 | 单位名称牌 | 材质：弧形，不锈钢 工艺:腐蚀 尺寸：2.4\*0.4m | 个 | 1 |  |
| **五、新增信访室** | | | | | |
| 1 | 门头 | 材质：铝塑板+PVC字 尺寸：0.6\*1.6m | 块 | 1 |  |
| 2 | 门牌 | 材质：弧面铝合金科室牌 工艺：UV 尺寸：0.3\*0.15m | 块 | 4 |  |
| 3 | 制度牌 | 材质：磁吸框+可更换画面 尺寸：0.6\*0.8m | 块 | 4 |  |
| 4 | 信访制度 | 材质：蓝色铝塑板+PVC字 尺寸：1.2\*2.4m | 块 | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **卫生间设备** | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 陶瓷一体洗脸盆（含镜子） | 盆长90\*宽53\*高85cm,镜子宽85\*高98cm。 | 组 | 4 |  |
| 2 | 淋浴器 | 四功能冷热花洒,尺寸735MM，280MM顶喷，三功能按键手持喷，一键旋钮，可拆卸喷枪。 | 套 | 14 |  |
| 3 | 电热水器 | 60L，3300W加热，尺寸935X450MM，设置温度范围30-75°，防水等级IPX4。 | 台 | 18 |  |
| 4 | 立柜式饮水机 | 额定电压220V，额定频率50HZ，额定功率3000W，额定电流13.8A，额定压力0.1-0.4MPA，水胆容量30L，尺寸560\*420\*1520MM。 | 台 | 9 |  |
| 5 | 排气扇更换 | 260\*260MM，转速1200R/MIN，使用面积8-12㎡，功率32。 | 台 | 18 |  |