|  |
| --- |
| B包：空调 |
| 序号 | 货物名称 | 规格标准 | 图片（按须提供） | 单位 | 数量 | **最高限制单价：元** | **/** |
| 空调 |
| 1 | **3匹柜式空调（核心产品）** | 产品颜色：白色；变频/定频：变频APF（GB21455-2019）：4.00SEER（GB21455-2019）：4.66；能效等级：2级；冷暖类型：冷暖；匹数：3匹；额定制冷量（W）：7250（900-9000）；额定制热量（W）：9610（900-11730）；额定制冷功率（W）：2120（380-3400）；额定制热功率（W）：2900（380-3980）；电辅热（W）：2100；内机质量（Kg）：≧39.5；外机质量（Kg）：≧43；内机噪音dB（A）（低档-高档）：35-42；外机噪音dB（A）：≤56；循环风量（m²/h）：≧1210；电源规格（PH-V-Hz）：1-220-50；内机尺寸（宽\*高\*深）（mm）：≧518/1770/347；外机尺寸（宽\*高\*深）（mm）≧958/660/402 |  | 台 | 198 | 6400 |  |
|
|
| 2 | 2匹壁挂式空调 | 产品颜色：白色；变频/定频：变频；能效等级：2级；冷暖类型：冷暖；匹数：2匹；适用面积(m²)：23-34；内机质量(kg)：≧13.5；外机质量(kg)：≧35；电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50内机尺寸(宽\*高\*深)(mm)：≧970\*303\*225；外机尺寸(宽\*高\*深)(mm)：≧873\*555\*376 |  | 台 | 88 | 4520 |  |
|
|
| 3 | 1.5匹 | 冷暖类型 冷暖电辅；是否变频 变频；制冷量 3500(150-4400)；制冷功率 810(75-1680)；制热量 4600(150- 6072)；制热功率 1090(90-2012)；电辅加热功率 1000W；循环风量 ≧680m3/h；室内机噪音≤37dB；室外机噪音≤52dB；能效等级1级能效比(SEER) 5.15；制冷剂 R32；电源性能 220V/50Hz |  | 台 | 11 | 2680 |  |
|
|
| 4 | 多联空调机 | 制冷量≧123KW，制热量≧138KW；制冷/制热功:≧38.4/40.2KW;直流变频技术：根据实际需求调节能力输出，保证稳定湿度，减少功耗。直接蒸发式制冷 : 将室外空气处理到室内要求的状态，实现空调+新风的双重功效。空调新风联动：实现同一系统内同时进行空调和新风处理，多联机开启的同时，新风机同时联动，省心省电。内机：机身精巧 低挑空空间不压迫；节能静音运行，温度分布均匀；舒适性高；新流线型外观设计，美观大方。 |  | 台 | 30 | 13900 |  |
|
|

**注**：**以上价格包含材料费、材料运费、安装费等完成本项清单内容的全部费用**