**三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目移动式垃圾压缩设备、移动式公厕采购项目**

**招 标 文 件**

**采购编号：陕州公开采购-2024-53；SZGZ[2024]185-ZC119**

**采 购 人：三门峡市陕州区城市管理局**

**代理机构：正为技术有限公司**

**日 期：二〇二四年十二月**

目 录

[第一章 招标公告 1](#_Toc19041)

[第二章 供应商须知 4](#_Toc31960)

[第三章 货物清单及参数要求 20](#_Toc470)

[第四章 评标办法（综合评分法） 25](#_Toc18100)

[第五章 合同条款及格式（仅供参考） 32](#_Toc5144)

[第六章 投标文件格式 37](#_Toc19164)

第一章 招标公告

项目概况

三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目移动式垃圾压缩设备、移动式公厕采购项目的潜在供应商应在三门峡市公共资源交易中心获取招标文件，并于2025年01月20日08时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：陕州公开采购-2024-53；SZGZ[2024]185-ZC119；

1. 采购项目名称：三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目移动式垃圾压缩设备、移动式公厕采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2260000.00元

最高限价：2260000.00元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| 1 | SZGZ[2024]185-ZC119-1 | 一标段三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目移动式垃圾压缩设备采购 | 1100000 | 1100000 |
| 2 | SZGZ[2024]185-ZC119-2 | 二标段三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目移动式公厕采购 | 1160000 | 1160000 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：该项目为三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目移动式垃圾压缩设备、移动式公厕采购项目，一标段内容为移动式垃圾压缩设备采购及培训、验收、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务；二标段内容为移动式公厕采购及培训、验收、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。具体详见采购清单。

5.3交货地点：采购人指定地点；

5.4交货期：一、二标段：签订合同后30日历天交货。

5.5质量要求：一、二标段：符合国家相关部门规定标准，达到正常运行条件；

5.6标段划分：本项目共划分2个标段；

6、合同履行期限：按合同约定执行。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否

二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目非专门面向中小微企业采购项目,执行促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业）发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1.供应商具有独立法人资格及合法有效的营业执照；

3.2.供应商出具的本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为承诺书；

3.3.供应商应具有履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力；（承诺书格式自拟）

3.4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

3.5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://gzjy.smx.gov.cn/SMX/ContentController/www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://gzjy.smx.gov.cn/SMX/ContentController/www.ccgp.gov.cn)）的网页查询结果。查询时间为招标公告发布日期之后。

3.6本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件：

1.时间：2024年12月31日至2025年01月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：三门峡市公共资源交易中心（gzjy.smx.gov.cn）

3.方式：本项目没有报名环节，供应商凭CA数字证书通过三门峡市公共资源交易中心网（网址：http://gzjy.smx.gov.cn/），点击交易平台选择“市场主体登录”，在所参与项目右侧点击参与投标，即可直接下载本项目采购文件。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年01月20日08时30分（北京时间）

2.地点：在三门峡市公共资源交易中心网中上传加密响应文件。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年01月20日08时30分（北京时间）

2.地点：三门峡市陕州区公共资源交易中心四楼开标区。

六、发布公告的媒介

本次公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《三门峡市公共资源交易服务平台》网站上发布。

七、其他补充事宜

1、资格评（预）审部分：资格评（预）以投标文件为准，其上传资料真实性由供应商自行承担。

2、评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。

3、投标文件编制部分：在招标文件中要求供应商按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。

4、我单位（采购人）严格按三财购【2021】9号文要求的时限发布中标结果公告，发出中标通知书，签订采购合同，上传采购合同。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：三门峡市陕州区城市管理局

地址：三门峡市陕州区陕州大道中段

联系人：王女士

联系方式：13525220069

2.采购代理机构信息

名称：正为技术有限公司

地址：河南省郑州市金水区索凌路庙李商务大厦3单元10层1001室

联系人：莫先生

联系方式：18838113119

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

联系方式：13525220069

第二章 供应商须知

## **供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1.2.1 | 采购人 | 采购人：三门峡市陕州区城市管理局  地址：三门峡市陕州区陕州大道中段  联系人：王女士  联系方式：13525220069 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：正为技术有限公司  地址:河南省郑州市金水区索凌路庙李商务大厦3单元10层1001室  联系人：莫先生  联系方式：18838113119 |
| 1.2.3 | 项目名称及采购编号 | 项目名称：三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目移动式垃圾压缩设备、移动式公厕采购项目  采购编号：陕州公开采购-2024-53；SZGZ[2024]185-ZC119； |
| 1.2.3.1 | 政府采购政策 | 本项目所属行业：工业  1、落实中小企业、监狱企业、残疾人福利企业政府采购政策。  本项目非专门面向中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位采购项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）《三门峡市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（三财购﹝2022﹞9 号）的规定，对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位产品的价格给予 6%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目的扣除比例为：小型企业扣除20%，微型企业扣除20%，监狱企业扣除 20%，残疾人福利性单位扣除20%。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。  在货物采购项目中。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)规定的中小企业扶持政策。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》；监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。  注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库 [2020]46号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。  2、节能产品、环境标志产品政府采购政策：  根据财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于 调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 (财库〔2019〕9 号)、《关于印发节能产品政府采购 品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号)；《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18 号) 要求，本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购 国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的节能产品 (政府强制采购产品除外)、环境标志产品。投标人应提供 国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品.只给予其中一种认证证书产品优先采购按品目清单内的政府优先采购节能产品和环境标志产品金额之和占其总价的比例，比例高的优先。 |
| 1.2.4 | 采购内容 | 该项目为三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目移动式垃圾压缩设备、移动式公厕采购项目，一标段内容为移动式垃圾压缩设备采购及培训、验收、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务；二标段内容为移动式公厕采购及培训、验收、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务。具体详见采购清单。 |
| 1.2.5 | 预算资金及资金来源 | 预算金额：2260000.00元；其中，一标段：1100000元；二标段1160000元。  财政资金，已落实。 |
| 1.2.6 | 质保期 | 一标段：1 年；二标段：验收合格后2年； |
| 1.2.7 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.8 | 交货期 | 签订合同后30日历天交货 |
| 1.2.9 | 质量要求 | 符合国家相关部门规定标准，达到正常运行条件 |
| 1.2.10 | 供应商资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  2、落实政府采购政策满足的资格要求：  本项目非专门面向中小微企业采购项目,执行促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业）发展等政府采购政策。  3、本项目的特定资格要求  3.1.供应商具有独立法人资格及合法有效的营业执照；  3.2.供应商出具的本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为承诺书；  3.3.供应商应具有履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力；（承诺书格式自拟）  3.4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；  3.5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://gzjy.smx.gov.cn/SMX/ContentController/www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://gzjy.smx.gov.cn/SMX/ContentController/www.ccgp.gov.cn)）的网页查询结果。查询时间为招标公告发布日期之后。  3.6本项目不接受联合体投标。 |
| 1.2.11 | 是否接受联合体 | √不接受 |
| 1.2.12 | 是否接受进口产品 | √否 |
| 1.4.1 | 现场考察 | √不组织 |
| 1.4.2 | 答 疑 会 | √不召开 |
| 1.5.1 | 分包 | √不允许 |
| 1.6.1 | 实质性偏差 | √不允许 |
| 2.2.1 | 供应商提出问题的截止时间 | 时间：投标截止时间前 10 日 |
| 形式：在电子招标投标交易服务平台提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过三门峡市公共电子交易服务平台发布且同时在原公告媒体发布澄清公告 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清 | 通过三门峡市公共电子交易服务平台确认 |
| 2.3.2 | 招标文件修改发出的形式 | 通过三门峡市公共电子交易服务平台发布且同时在原公告媒体发布变更公告 |
| 2.3.3 | 供应商确认收到招标文件修改 | 通过三门峡市公共电子交易服务平台确认 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号文）的要求本项目不再收取投标保证金 |
| 3.6.1 | 投标有效期 | 递交投标文件的截止之日起 60 日历天 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 电子化投标文件的签章：  1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。  2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。 |
| 4.1.2 | 是否提供纸质版投标文件 | 本项目为电子化交易，开标现场不需要提供纸质版投标文件；中标单位确定中标后向业主提供纸质版投标文件五套。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025年01月20日08时30分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点及方式 | 地点：在三门峡市公共资源交易中心网中上传加密响应文件  方式：上传文件递交 |
| 5.1.1 | 开标时间和开标地点 | 1.时间：2025年01月20日08时30分（北京时间）  2.地点：三门峡市陕州区公共资源交易中心四楼开标区。 |
| 5.3.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购单位代表1人，专家经济及技术共 4人；评标专家确定方式：从河南省电子化政府采购系统评标专家库中随机抽取。（业主评委无评标劳务费用） |
| 5.3.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■否，推荐的中标候选人数：1-3名。 |
| 6.1 | 是否采用电子招标投标 | 是 |
| 6.1.1 | 电子无纸化项目交易注意事项 | 本项目为电子化、无纸化交易项目，投标文件是供应商通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。供应商投标时，将不再接受任何纸质文件资料。  温馨提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以下条款。  一、电子化投标文件的签章  1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。  2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。  二、电子化投标文件的格式及上传投标文件具体操作详见  1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，（投标文件制作工具下载地址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1534&ZtbSoftType=DR）经过签章和加密后生成的电子版投标文件。其中包含用于投标文件上传的主文件（后缀为.smxtf）和用于应急补救的投标文件备份文件（后缀为.nsmxtf）。  注：供应商投报多个标段的，每个标段均要生成独立的电子投标文件。  2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至三门峡市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。  三、电子化项目开标、解密、唱标、评标  1、本项目为不见面开标项目，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成。未按时缴纳招标文件费和解密的其投标将被否决。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝.  2、电子化投标文件异常情况的处理  如出现供应商的电子投标文件无法解密等异常情况，供应商应及时致电中介服务机构说明。投标文件异常，按以下步骤进行处理：  （1）首先由技术人员进行问题排查。  （2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。  （3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。  3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。  供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收、唱标。  4、开标时供应商可登录到交易系统中在开标大厅中点击开标一览表查看自己的投标报价。如对自己的唱标内容有异议的，应在唱标内容显示后10分钟内向中介服务机构电话质疑。中介服务机构应在监督人员的监督下进行免提通话接受供应商的质疑并做好书面记录。供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可唱标内容。  5、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑，并在监督人员的监督下，用免提模式致电需要答复的供应商进行详细质询。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。  6、如评标委员会对需要回复的供应商连续三次致电未接通的，视为供应商放弃回复，评标委员会将自行对需要回复的内容进行认定。  提示：  1、本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，需仔细阅读以上条款。  2、CA证书延期激活后，已经报名为开标的项目，请重新下载制作投标文件并上传，否则开标时文件将无法解密。  四、其他补充事宜  根据优化营商环境的要求，评标时审查内容以投标文件为准：  1、资格评（预）审部分：资格评（预）以投标文件为准，其上传资料真实性由供应商自行承担。  2、评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、人员业绩、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到投标文件中的相应内容为准。  3、投标文件编制部分：在招标文件中要求供应商按照投标文件格式进行投标文件编制，在投标文件编制时，应明确将投标单位企业基本情况、资质情况、人员情况、财务情况、业绩情况编入投标文件，便于进行资格审查及评标打分。  4、我单位（采购人）严格按三财购【2021】9号文要求的时限发布中标结果公告，发出中标通知书，签订采购合同，上传采购合同。  5、项目评标结果公示时，将同时公示中标候选人市场主体信息库，接受社会监督。  6、供应商需应仔细阅读操作手册，保证上传内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。因供应商上传原因导致应得分项而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商自行承担责任。  提示：本项目为电子化、无纸化交易项目，开标时不再接受任何纸质资料，为保证您能投标成功，请需仔细阅读以上条款。 |
| 6.2 | 招标控制价 | 项目设招标最高限价：2260000.00元  其中：一标段：1100000元；二标段：1160000元；  供应商投标报价超出“招标最高限价”（不含等于“投标最高限价”）的，该供应商的投标文件应作无效标处理。 |
| 9.3 | 需要补充的其他内容 | 1、资格审查内容以响应文件为准，可使用电子营业执照。其上传资料真实性由响应人自行承担。  2、评标打分部分：评标打分部分仍按照100分制原则进行，涉及到资格审查、企业荣誉、企业业绩等计分部分时，以投标单位自行上传到响应文件中的相应内容为准。  3、响应文件编制部分：在响应文件中要求响应人按照响应文件格式进行响应文件编制。  4、我单位（采购人）严格按三财购【2021】9号文要求的时限发布中标结果公告，发出中标通知书，签订采购合同，上传采购合同。  5、业主评委无评标劳务费用。  6、招标代理服务费收费标准：招标代理服务费按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知【豫招协（2023）002号】文件中招标代理服务收费标准计取。  收费方式：中标投标人在领取中标通知书时，以现金或转账的方式一次性向代理机构缴纳招标代理服务费。 |

## 总则

### 适用范围

* + 1. 本招标文件仅适用于本次招标文件中所述的服务。
    2. 本招标文件的解释权归采购人所有。

### 项目概况

* + 1. 采购人：供应商须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
    2. 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。
    3. 项目名称及采购编号：见供应商须知前附表。
    4. 本次采购内容：见供应商须知前附表。
    5. 资金来源及预算金额：见供应商须知前附表。
    6. 质保期：见供应商须知前附表。
    7. 交货地点：见供应商须知前附表。
    8. 交货期：见供应商须知前附表。
    9. 质量要求：见供应商须知前附表。
    10. 供应商资格要求

1. 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4. 具有完善的售后服务体系，并能承担投标项目相关服务的企业；
5. 已通过正规渠道获得本项目招标文件；
6. 未被依法暂停或者取消投标资格；
7. 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
8. 法律、行政法规规定的其他条件；

（10）供应商须知前附表规定的其他条件；

1.2.11供应商须知前附表规定：不接受联合体投标。

1.2.12是否接受进口产品：否

1.2.13供应商不得存在下列情形之一：

1. 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
2. 与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；
3. 与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；
4. 为本招标项目的采购代理机构；
5. 供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的；
6. 法律法规规定的其他情形。

1.2.14中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

1.2.15投标文件：指供应商根据招标文件提交的所有文件。

### 投标费用

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 现场考察或答疑会

* + 1. 现场考察：见供应商须知前附表。
    2. 答疑会：见供应商须知前附表。

### 分包

1.5.1分包：不允许

### 响应和偏差

* + 1. 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。
    2. 供应商应根据招标文件的要求提供投标服务方案等内容以对招标文件作出响应。
    3. 允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

### 投标语言

投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

### 投标货币

除非另有规定，供应商提供的所有服务用人民币报价。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 招标文件

### 招标文件的构成

* + 1. 招标文件用以阐明本次招标的服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

1. 招标公告
2. 供应商须知
3. 货物清单及参数要求
4. 评标办法（综合评分法）
5. 合同条款及格式（仅供参考）

第六章 投标文件通用格式

* + 1. 供应商应仔细阅读招标文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和服务需求，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。
    2. 供应商制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。
    3. 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

* + 1. 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。
    2. 招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式在原公告媒体发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
    3. 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式确认已收到该澄清。
    4. 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。

### 招标文件的修改

* + 1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为招标文件的组成部分。
    2. 采购人或采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，同时在原公告媒体发布变更公告。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
    3. 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

## 投标文件

### 投标文件的组成

* + 1. 投标文件包括下列部分：

投标文件组成：

[一、投标函及投标函附录](#_Toc28140)

[二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及资格要求](#_Toc406)

[三、投标设备分项报价表（格式）](#_Toc28072)

[四、投标设备技术参数](#_Toc4094)

[五、设备技术性能偏离表](#_Toc32028)

[六、资格](#_Toc30057)审查资料

1. 技术部分
2. 商务部分

[九、反商业贿赂承诺书](#_Toc28764)

[十、其他资料](#_Toc12268)

* + 1. 其他资料投标文件应与招标文件的投标文件格式次序一一对应。
    2. 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，供应商必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。

### 招标控制价

* + 1. 招标控制价：2260000.00元，其中：一标段：1100000元；二标段：1160000元。

3.2.2供应商投标报价超出“投标最高限价”（不含等于“投标最高限价”）的，该供应商的投标文件应作无效标处理。

### 投标保证金

按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号文）的要求本项目不再收取投标保证金。

### 投标有效期

* + 1. 投标有效期见供应商须知前附表，从递交投标文件的截止之日起算。
    2. 投标文件应自递交投标文件的截止之日起，在供应商须知前附表规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。
    3. 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标。

### 投标文件编制

* + 1. 投标文件应按第七章 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
    2. 投标文件应当对招标文件有关采购范围、质保期、交货及安装期、质量要求等实质性内容作出响应。
    3. 投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

**3.6备选投标方案**

3.6.1除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

* + 1. 供应商应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见供应商须知前附表。
    2. 本项目为电子化交易，具体要求见供应商须知前附表。

### 投标文件的递交

* + 1. 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
    2. 供应商递交投标文件的地点及方式：见供应商须知前附表。
    3. 除供应商须知前附表另有规定外供应商所递交的投标文件不予退还。
    4. 供应商完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
    5. 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 投标文件的修改和撤回

* + 1. 在本章第4.2.1项规定的递交首次投标文件截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已递交的投标文件。

## 开标、资格审查与评标

* + 1. 采购代理机构在供应商须知前附表中规定的时间和地点组织开标。供应商不足3家的，不得开标。开标由采购人或者采购代理机构主持。

注：本项目为不见面开标项目，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登陆不见面开标大厅选择登陆三门峡市公共资源电子招投标系统进行登陆（网址为http://120.194.249.36:10094/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。每位供应商的解密时间为开标时间起30分钟内完成。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

* + 1. 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义的，应当在开标现场通过电话提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

### 资格审查

5.2.1开标结束后，招标人依法对供应商的资格进行审查。供应商应按第四章评分办法资格评审标准及前附表中的要求提供资格审查资料。合格的供应商不足3家的，不得评标。

### 评标工作

* + 1. 评标委员会

1. 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对所有供应商的投标文件进行审评，并按评标办法规定的方式推荐出供应商须知前附表中载明数量的中标候选人。
2. 评标委员会构成：5人，其中采购单位代表1人，专家经济及技术共 4人；评标专家确定方式：从河南省电子化政府采购系统评标专家库中随机抽取。
3. 评标委员会对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的情形除外。
4. 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
5. 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
   * 1. 评标委员会及其成员不得有下列行为：
6. 确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；
7. 接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；
8. 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
9. 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
10. 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
11. 记录、复制或者带走任何评标资料；
12. 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第5.3.2项第（1）至（5）目行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

* + 1. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
    2. 评标方法

1. 评标委员会按照第四章评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
2. 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

### 保密及其它注意事项

* + 1. 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。
    2. 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。
    3. 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。
    4. 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。
    5. 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。
    6. 评标结束后，投标文件概不退还。

## 授予合同

### 中标公告

* + 1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。
    2. 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告期限为1个工作日。
    3. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
    4. 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，按政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

### 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

### 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

### 签订合同

* + 1. 采购人应当自中标通知书发出之日起5工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
    2. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
    3. 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。
    4. 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标金额2%的违约金。
    5. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
    6. 如中标人不按本章第6.5.1项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定。采购人可在中标候选人中重新选定中标人或者重新招标。

## 信用记录

* + 1. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://gzjy.smx.gov.cn/SMX/ContentController/www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://gzjy.smx.gov.cn/SMX/ContentController/www.ccgp.gov.cn)）的网页查询结果。查询时间为招标公告发布日期之后，信息查询记录同汇总资料等资料一同归档保存。

## 需要补充的其他内容

* 1. 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 货物清单及参数要求

招标文件中对以上产品的要求为满足采购人所需产品的要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，供应商应以不低于招标文件要求的档次、技术、性能的产品参与投标，未注明的规格应附合国家有关行业标准。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目**  **移动式垃圾压缩设备、移动式公厕采购项目采购清单** | | | | | | |
| **一标段三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目移动式垃圾压缩设备采购** | | | | | | |
| 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | | 单价  (元) | 总价  (元) |
| 移动式垃圾压缩设备 | 2 | 套 | **一、主要参数** | |  |  |
| 处理形式 | 水平压缩式 |
| ★垃圾箱有效容积 | ≥12.9m3 |
| 垃圾处理量 | ≥10m³/h |
| 系统最大压力 | ≥25MPa |
| 系统额定压力 | ≥21MPa |
| ★压实密度 | ≥0.8t/m3 |
| ★循环时间 | ≤30s |
| 压缩腔容积 | ≥3.5m³ |
| ★上料斗容积 | ≥3.5m3 |
| ★上料斗提升能力 | ≥1.5t |
| 电机功率 | 5.5kW |
| 推压行程 | ≥1320mm |
| 助推行程 | ≥1200mm |
| 推压速度 | ≥3.5m/min |
| 电源 | 380V/50Hz |
| ★整机重量 | ≤4.9t |
| 压缩力 | ≥360KN |
| 助推力 | ≥300KN |
| ★结构尺寸 | ≥5520mm×2500mm×2460mm |
| 管路布置 | 1、设备液压管路、管道布置整齐，并有可靠的固定。 |
| 设备安全防护要求 | ★1、电气设备应设置过流、过载等保护装置。 |
| ★2、设备商的相关位置应设置安全警示标志。 |
| ★3、设备应设置急停按钮，按钮须复位后设备才能重新启动。 |
| 4、电子控制系统应具有自动、手动操作功能。 |
| 设备液压系统要求 | 1、液压泵应安装在对可预见的损害有防护的地方或适当地安装防护装置。应对所有驱动的轴和联轴器有适当的保护。 |
| ★2、液压油缸的设计应考虑预定的最大负载和压力峰值。 |
| 3、液压系统中必须装备防止液压过载的安装装置。 |
| 电气系统 | 1、设备需经过耐压试验 |
| 2、绝缘电阻≥200MΩ |
| **二、性能特点描述：** | |
| 小型垃圾收集车、人力三轮车、电动三轮车、手推车等垃圾收集车辆将垃圾倒入翻斗机构的垃圾斗中，装满垃圾斗后，操作连体式压缩机的翻斗机构将垃圾倒入压缩内。然后再操作翻斗机构下降，将垃圾斗放置在地面上，这时，收集车运来的垃圾又可以倒入垃圾斗中。此时，操作连体式压缩机的推头，将垃圾压入垃圾箱内。如此循环往复，将装料箱的垃圾装满。把连体式压缩机的航空快换接头拔下，这样就切断了电源。这时，将车厢可卸式垃圾车开过来，操作拉臂，对准连体式压缩机的钩环，钩住钩环后，操作拉臂起升，把连体式压缩机放在车厢可卸式垃圾车上，然后将后门快换接头插上，直接运到垃圾处理场。在垃圾处理场，驾驶员在驾驶室内操作按钮，把连体式压缩机的后门打开，然后再操作自卸按钮，把垃圾倒入垃圾场。当垃圾自卸完成后，将连体是压缩机再放在车上，关闭后门，把车开到原处。拔掉后门快换液压接头，操作拉臂，将连体式压缩机再放到原来的位置，再将航空快换接头插上，这样连体式压缩机就通上了电。这时又可以进行垃圾的装载了。以上就是垃圾压缩转运的全过程。  （1）垃圾箱体采用高强度耐候钢板整体焊接制作而成，外形美观，自重轻，结构强度高，耐腐蚀；  （2）压缩头采用双曲线形设计，有效提高垃圾的破碎与压缩效率；  （3）箱体采用污水控制装置，包括液控双重锁钩锁紧装置，后门密封可调节装置，确保运输过程中不会发生二次污染；  （4）采用底盘液压驱动，控制液压油缸启闭后门，在驾驶室内即可操作完成后门的启闭及垃圾倾卸；  （5）受料斗有效容积3.5立方，可与更多类型的散装垃圾收运车辆对接（包括垃圾箱容积为3立方左右的自卸式垃圾车），适用性更好。  （6）占地面积小，转场方便灵活，无需土建；  （7）一车配多箱，循环运输，工作效率高；  （8）本项目包括设备拆除，地坑，围墙重建，场地绿化及顶棚修复等。 | |
| **注：标注★的参数需提供本项目招标公告发布之日前由专业检测机构出具的带“CMA”和“CNAS”检验报告进行佐证。** | | | |
| **二标段三门峡市陕州区垃圾一体化综合处理项目移动式公厕采购** | | | | | | |
| 移动式公厕 | 4 | 座 | **具体参数要求** | |  |  |
| 规格: ≥13.5\*3\*3.2m（4蹲位+1管理间+1第三卫生间）  （一）、总体结构:  整个房屋的承重结构均为框架型钢结构，整体结构构件选材和焊接符合国家标准，免检钢骨架结构，经防腐处理，多次吊装移动时，可保证产品牢固性，并提供国家权威检测机构出具的焊接证，保证整体结构的稳固性，确保整体产品在室外环境下的安全使用;使用寿命10—20年以上，公共卫生间底部应设有吊点，方便吊装移位;起吊构件承重能力是公共卫生间总重量的2倍以上;坚固耐用,防腐处理可靠，预留透气孔，结构设计合理，促使产品牢固，安装、运输过程中，数次吊装不变形，无损坏。  ★1、主体结构架底座:采用不小于150\*150方钢，厚度≥5MM，并采用船用防腐漆，涂刷三层以上，保证产品防腐耐用。辅料采用50\*100\*3mm优质镀锌方管，并采用船用防腐漆，涂刷三层以上，保证产品防腐耐用，为保证产品钢结构框架的施工质量。（所使用钢材需提供检测报告或者合格证）  ★2、四周立柱:采用不小于100\*100\*5MM优质镀锌方管，并采用船用防腐漆，涂刷三层以上，保证产品防腐耐用。（所使用钢材需提供检测报告或者合格证）  3、中间墙体保温:采用不少于100mm金属岩棉保温板，保证产品隔音隔热防腐耐用。  (二)房外立面配置要求  1、外墙面:采用优质铝塑板/金属雕花板材质,做到色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不退色、不剥落，易清洗;抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化;具有韧性，不易损坏，隔音隔热性能强，抗外力冲击不易碎裂破损;自熄阻燃能达到难燃级标准。  2、标示标牌:合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，，外形美观，不易损坏。  3、门:钛镁合金防盗门，坚固美观不易损坏。  ★4、窗:优质断桥铝及百叶窗。（所使用断桥铝需提供检测报告或者合格证）  5、墙体保温层:不少于100mm岩棉填充保温。  (三)屋顶配置要求  1、屋顶:采用镀锌板或者沥青瓦封顶，防风、防腐、经久耐用  2、吊顶：采用集成墙板吊顶  (四)房内配置要求  1、室内墙面: 采用集成墙板，做到色彩稳定、冲水喷洗即可除尘，不退色、不剥落，易清洗;抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化;具有韧性，不易损坏，隔音隔热性能强，抗外力冲击不易碎裂破损;自熄阻燃能达到难燃级标准。  ★2、室内地坪:采用优质防滑全瓷玻化砖，具有防滑、防水、防渗漏特点。（所使用材料需提供检测报告或者合格证）  3、电气及控制要求:电控箱内设有漏保和断路器(国标)，保证使用用电安全。公共卫生间内设置照明开关、插座，方便管理人员生活电器的使用。  4、照明系统:LED节能照明灯，灯型美观，光线柔和自然，节能省电并保证照明度。  ★5、公共卫生间配管理间、第三卫生间和独立厕间四间:采用优质陶瓷蹲便器或坐便器，美观，大气，易清洁，防破碎;冲水方式使用水箱冲水，耐用，节水，易维护;配备洗手台盆，不锈钢手纸盒，不锈钢地漏，衣帽钩，整容镜;设置独立排风配合自然排风，保证空气清新。（蹲便器，坐便器需提供检测报告或者合格证）  (五)公共卫生间水电系统  1、给水管采用PPR材质。  2、排污管采用PVC材质。  3、供电方式:防水式隔离接入，220V/50Hz  4、额定功率:5KW  5、漏电保护:漏电电流大于60mA时，漏电保护器动作。  (六)公共卫生间相关配合  1、地坪基础:三七回土厚度300mm,混凝土强度不低于C20，厚度120mm,基座四周要求散水，承重不小于5T。 | |
| 合计： 元。 | | | | | | |

第四章 评标办法（综合评分法）（1、2标段通用）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | | | | 评审因素 | | 评审标准 |
| 1.1 | | 符合性评审标准 | | 供应商名称 | | 与营业执照一致 |
| 报价唯一 | | 只有一个有效报价 |
| 投标文件格式 | | 符合 “投标文件格式”的要求 |
| 1.2 | | 资格评审标准 | | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商提供承诺书 |
| 营业执照 | | 供应商具有独立法人资格及合法有效的营业执照 |
| 无商业贿赂及无不正当竞争行为 | | 供应商出具的本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为承诺书； |
| 履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力 | | 供应商应具有履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力；（承诺书格式自拟） |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）； |
| 信用查询 | | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://gzjy.smx.gov.cn/SMX/ContentController/www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://gzjy.smx.gov.cn/SMX/ContentController/www.ccgp.gov.cn)）的网页查询结果。查询时间为招标公告发布日期之后。 |
| 1.3 | | 实质性响应审查标准 | | 投标文件签署、盖章 | | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
| 投标报价 | | 不超过招标控制价，否则其投标做无效标处理 |
| 采购内容 | | 详见供应商须知前附表 |
| 质保期 | | 一标段：1 年；二标段：验收合格后2年 |
| 交货地点 | | 采购人指定地点 |
| 交货期 | | 签订合同后30日历天交货 |
| 投标有效期 | | 递交投标文件的截止之日起 60 日历天 |
| 条款号 | | | | 条款内容 | | 编列内容 |
| 1.2.1 | | | 分值构成(总分100分) | | **报价部分：30分**  **技术部分：45分**  **商务部分：25分** | |
| 条款号 | | | 评分因素 | | 评分标准 | |
| 1.2.2（1） | **投标报价（30分）** | | | | 评标基准价：评标基准价计算方法(1) 有效投标报价：通过初步评审的投标人的报价为有效投标报价。(2)评标基准值的确定：评标基准价(C)采用复合标底，即：C＝A\*50%+B\*50%A：招标控制价；B：有效投标报价的算术平均值，即当有效投标报价多于五家（含五家）时，去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标报价少于五家（不含五家） 时，则为所有有效投标报价的算术平均值。 | |
| 投标报价的偏差率计算公式：  偏差率=100%×（投标报价－评标基准价）/评标基准价 | |
| 当投标报价等于评标基准价时，投标报价得分30分；当投标报价高于评标基准价时，按每高于评标基准价1%扣1分的比例在30分的基础上进行扣分，扣完为止；当投标报价低于评标基准价时，按每低于评标基准价1%扣0.5分的比例在30分的基础上进行扣分，扣完为止。（不足1个百分点按内插法计） | |
| 本项目对小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予20%的扣除，同一供应商中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品的价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。  备注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | |
| 1.2.2（2） | 技术部分（45分） | | 技术规格、和功能要求（25分） | | 完全满足招标文件技术条款的得25分；配置不详、技术参数不清、缺漏项的，视同负偏离处理。  （1）技术偏离表按照招标文件的参数要求逐项对应列出所投产品对应条件和参数，并注明响应与负偏离。不按要求列出的，计 0 分；  （2）投标文件技术参数照抄招标文件原文的，计 0 分；  （3）没有“货物说明一览表”或“技术偏离表”的，计 0 分；  （4）“货物说明一览表”没有写明具体制造商名称、品牌、规格型号的，每处扣 1 分，扣完为止；  （5）“货物说明一览表”配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣 1 分，扣完为止；  （6）一般技术参数（非“★”参数）每负偏离的一项扣 2 分，扣完为止；  （7）“★”为重要参数，每负偏离的一项扣3分，扣完为止； | |
| 产品综合性能（10分） | | 根据投标人所提供的产品技术先进性、设备的综合性能横向比较进行综合评分：  第一档：产品技术先进、设备综合性能优、非常适用的，计10分；  第二档：产品技术良好、设备综合性能良好、基本满足，计7分；  第三档：产品技术一般、设备综合性能一般的，计4分；  第四档：产品技术差、设备综合性能差的，计0分； | |
| 产品质量保证措施（10分） | | 供货进度安排及项目实施保证措施：  根据投标人或生产厂家针对本项目的所有产品分别提供供货进度安排及保证措施：①供货安装进度计划；②人员安排；③培训方案；④产品验收方案；⑤应急情况处理保障等。方案内容完整、合理且符合项目实际情况的得10分，有1 项内容缺失扣2 分；有1项内容不合理、不完整、不符合项目实际情况的扣1分。 | |
| 1.2.2（3） | 商务部分（25分） | | 类似业绩（9分） | | 投标人或生产厂家自 2021年1月1日至投标截止日期，每提供1个类似经营业绩计3分，最多计9分，未提供不计分。  须提供经营业绩的合同扫描件（包括合同首页、金额页和盖章页），并标记同类产品，盖投标人公章。否则，不计分。 | |
| 售后服务方案（8分） | | 投标人或生产厂家根据本项目特点提供售后服务方案，方案内容及措施 (至少应包含但不限于：售后人员配备名单、售后响应时间、售后流程、售后培训计划、售后服务承诺、故障解决流程、制造厂商售后服务承诺等) 进行分档计分：  第一档：方案思路清晰、合理、措施完善、科学、针对性强的计8分；  第二档：方案思路较清晰、较合理、措施较完善、较科学、针对性较 强的计4分；  第三档：方案思路欠清晰、欠合理、措施欠完善、欠科学、针对性一 般的计1分；  未提供的不计分。 | |
| 应急保障方案（8分） | | 投标人或生产厂家根据本项目特点提供应急保障方案，方案内容及措施 (至少应包含但不限于：应急保障方案的可操作性、应急救援保障服务能力、 完整的应急救援体系、完善的风险保障措施等) 进行分档计分：  第一档：方案思路清晰、合理、措施完善、科学、针对性强的计8分；  第二档：方案思路较清晰、较合理、措施较完善、较科学、针对性较 强的计4分；  第三档：方案思路欠清晰、欠合理、措施欠完善、欠科学、针对性一 般的计1分；  未提供的不计分。 | |

备注：

对供应商挂靠借用资质、提供虚假业绩、证书投标行为，一经发现，将按照《政府采购法》给与行政处罚，将其列入“中国政府采购网” 政府采购严重违法失信行为记录名单，并予以公示。

根据87号令第四十四条规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，未通过资格审查的供应商不参与评标。

a、小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程。

b、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

c、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标办法

本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低选取中标候选人的评标方法。

### 评审标准

1.1 符合性评审标准：见评标办法前附表；

1.2 资格性评审标准：见评标办法前附表；

1.3 实质性响应审查标准：见评标办法前附表；

### 1.2 分值构成与评分标准

1.2.1 分值构成

1. 报价部分：见评标办法前附表；
2. 技术部分：见评标办法前附表；
3. 商务部分：见评标办法前附表；

1.2.2 评分标准

（1）报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务评分标准：见评标办法前附表；

### 评标程序

### 2.1 符合性审查

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的供应商的投标文件进行响应性审查和符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

### 2.2 详细评审

2.2.1 评标委员会按本章评标方法规定的量化因素和分值进行打分计算出综合得分，

1. 按本章第1.2.2（1）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分A；
2. 按本章第1.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B：
3. 按本章第1.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C。

2.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.3 供应商综合得分=A+B+C。

### 2.3 投标文件的澄清

2.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 2.4 评标结果

2.4.1 除采购人授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，若不同供应商的综合得分相同时：

（1）按“报价部分”得分由高到低顺序排序；

（2）若“报价部分”得分仍相同，按“综合部分”得分由高到低顺序排序；

（3）若“综合部分”得分仍相同，按“技术部分”得分由高到低顺序排序。

2.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第五章 合同条款及格式（仅供参考）

（以下“合同条款及格式”为合同签订时的基本内容，若需修改及未尽事宜，待供应商中标后签订合同时与招标单位协商确定。最终以甲、乙双方签订的合同为准）

**项目合同**

合同编号：

项目名称：

合同名称：

项目编号：

甲 方： **（采购单位）**

乙 方： **（中标供应商人）**

**1．总则**

甲、乙双方根据 年 月 日 (采购单位) 的 项目(以下简称本项目)的成交结果，甲方同意接受乙方为本项目招标所做的投标文件，乙方必须完全按成交通知书和本合同条款履行义务。甲、乙双方同意签署本合同。

注:本项目合同由中标单位与需方签订。

**2．合同文件**

2.1 本合同条款。

2.2 中标通知书。

2.3 变更补充文件

2.4 技术规格及要求。

2.5 投标文件。

2.6 其它

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

**3．货物名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格配置  及技术参数 | 单价(元) | 数量(台) | 合价(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  | ---- |
| 合同价款大写： | | | |  | | |

（合同价款包括含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用及其他因本项目而产生的一切费用）。

**4．合同的范围，交货时间、地点及方式。**

4.1 合同的范围：仅指 （采购单位） 的 项目招标。

4.2 交货及安装时间：按需方要求

4.3 交货地点：采购单位指定地点。

4.4 交货方式：乙方免费送至甲方指定地点并安装到位。

**5．合同条款及特别条款**

5.1 货物验收：

5.1.1 乙方交货前应对产品作出全面检查和产品资料的整理，作为甲方收货验收和使用的技术条件的主要依据。

5.1.2 甲方组织专家按照投标文件清单及承诺内容对产品质量及服务验收，在验收时发现质量问题或是相关技术规格与招标文件和投标文件不符的，应及时向招标采购代理机构反映。

5.1.3 验收:

**到场验收:**

。

5.1.4 货物试运行期间，乙方都要指定专门技术人员全程跟踪服务，及时解决出现的所有问题。

5.1.5 甲方根据上述第5.1.3条规定进行验收，并不能免除乙方根据本合同质量保证条款规定所应承担的质量保证责任。

**5.2 质量保证、售后服务及故障处理**

5.2.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，按厂家承诺实行“三包”。

5.2.2 乙方提供本货物的质量保证期为自验收合格之日起不少于 年，如乙方提供本身质量保证期超过单年以上的，要根据乙方提供质保期执行。在质保期内发现因货物本身的质量问题，乙方应负责免费更换或免费修理或更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更 换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲方、乙方双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.2.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.2.4 乙方须在质保期限满后提供全部货物的终身免费维护，因人为因素出现的故障（或不可抗力引起的故障）不在免费维护范围内。如货物出现故障需维修，乙方只收货物维修的材料费。

5.2.5 乙方应提供产品保修卡按产品规定保修期限及内容以及服务厂家的其它承诺条款实行保修，并提供终身维修服务卡。

5.2.6 乙方应对甲方的货物实行终身维护。

**6.违约行为**

6.1 乙方有下列行为将作为违约：

⑴逾期交货及延迟竣工，不可抗力除外。

⑵交付货物的规格和技术参数、质量等跟乙方的投标文件中相关承诺存在着不符，并私自降低货物的规格和技术参数、质量等。

⑶本次招标设备及各种配件、易损件的价格高于市场平均价的。

⑷不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑸不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑹没有按本合同提供质量保证期。

⑺违反政府招标法和国家其他的相关法律法规。

6.2 甲方有下列行为将作为违约：

⑴无正当理由拒绝接受乙方交付的货物或逾期延迟验收。

⑵违反政府招标法和国家其他的相关法律法规。

**7. 违约责任**

7.1乙方违反本合同条款第6.1条的，将受到以下制裁：

⑴违反本合同条款第6.1条第⑴款时，乙方应按合同款的每日千分之二向甲方支付违约金，直至交货为止。但违约金的最高限额不超过合同款的百分之五。其中违约金由甲方从应付款中扣除。逾期超过约定日期三十个工作日不能交付的，甲方可单方解除本合同，并追加乙方承提因此造成的损失和相关法律责任。

⑵违反本合同条款第6.1条第⑵款时；一是甲方有权要求更换货物。而乙方愿意更换货物但逾期交货而造成交付延期的，则按乙方逾期交付处理；二是乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方和招标采购代理机构因此造成的损失及相关法律责任；三是甲方也可以有权拒绝接受货物，甲方有权单方中止合同，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

⑶违反本合同条款第6.1条第⑶-⑹款时，甲方有权单方中止合同，并追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

⑷因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应要承担相应的法律责任。而因乙方违约行为此造成的损失超出由乙方继续承担赔偿责任。

7.2甲方违反本合同条款第6.2条的，将受到以下制裁：

⑴违反本合同条款第6.2条时，甲方应按货款的每日千分之二向乙方支付违约金，但违约金的最高限额不超过货款的百分之五。

⑵乙方可有权单方面解除本合同，并追加甲方承担因此造成的损失和相关法律责任。

**8．**付款方式：根据招标文件内规定或以甲乙双方协商为准。

**9．合同生效**

9.1本合同一式六份，甲、乙双方各两份，另两份报送监督机构和采购代理机构备案。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表：（签字或盖章） 法定代表：（签字或盖章）

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话： 电话：

开户行名称单位 ： 开户单位：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

签订时间： 签订时间：

# 第六章 投标文件格式

**（项目名称及标段）**

**投标文件**

**采购编号：**

**供 应 商： （盖单位章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

**目录（格式自拟）**

[一、投标函及投标函附录](#_Toc28140)

[二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书](#_Toc406)

[三、投标设备分项报价表（格式）](#_Toc28072)

[四、投标设备技术参数](#_Toc4094)

五、设备技术性能偏离表

六、资格审查资料

七、技术部分

八、商务部分

[九、反商业贿赂承诺书](#_Toc28764)

[十、其他资料](#_Toc12268)

## 投标函及投标函附录

### （一）投标函

致： （采购人）

1. 我方已仔细研究了采购编号 的 （项目名称及标段）采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币 （大写）（ ）（小写）的投标报价，质量要求 ，按合同约定完成全部工作。
2. 如果我方成交，我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。
3. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 投标有效期为提交首次投标文件的截止之日起 60 日历天。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确
6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

　　　　　　　 供应商： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

　　　 地址：

邮政编码：

电话：

日期： 年 月 日

### （二）投标函附录

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称及标段 |  |
| 供应商 |  |
| 采购编号 |  |
| 采购范围 |  |
| 投标报价 | 大写：  小写：￥ 元 |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 质量要求 |  |
| 联系人及电话 |  |
| 其他说明 | （可另附页） |
| 备 注 |  |

供应商： （盖章）

法定代表人： （签章）

年 月 日

## 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## 法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商： （盖章）

年 月 日

## 法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商： （盖章）

法定代表人： （签章）

年 月 日

## 

## 三、投标设备分项报价表（格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家（或销售商） | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货地点及时间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ……… |  |  |  |  |  |  |

注：如表格不足时供应商可根据需要自行添加。

1. 投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

供应商： （盖章）

法定代表人： (签章)

日期： 年 月 日

## 投标设备技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 | …… |  |

## 注：自行添加表格

供应商： （盖章）

法定代表人： (签章)

年 月 日

## 五、设备技术性能偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **采购参数要求** | **响应规格参数要求** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **……** |  |  |  |

**说明：**

1、“偏离说明”一栏中响应人应对所投设备的技术参数与招标文件的要求进行对比，如无偏差请填写“无”的字样，如有偏差请注明“正偏离或负偏离”字样；

2、“偏离说明”一栏中由响应人对所投设备的技术性能对应招标文件要求就偏差之处作以重点描述；

3、表格由供应商自行添加。

供应商： （盖章）

法定代表人： (签章)

年 月 日

**六、资格审查资料**

**（格式自拟）**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目非专门面向中小微企业采购项目,执行促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性企业）发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1.供应商具有独立法人资格及合法有效的营业执照；

3.2.供应商出具的本单位无商业贿赂及无不正当竞争行为承诺书；

3.3.供应商应具有履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力；（承诺书格式自拟）

3.4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

3.5.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；须提供“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://gzjy.smx.gov.cn/SMX/ContentController/www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://gzjy.smx.gov.cn/SMX/ContentController/www.ccgp.gov.cn)）的网页查询结果。查询时间为招标公告发布日期之后。

3.6本项目不接受联合体投标。

供应商： （盖章）

法定代表人： (签章)

年 月 日

1. **技术部分**

（格式自拟）

**八、商务部分**

（格式自拟）

## 九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

1. 公平竞争参加本次采购活动。

2. 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3. 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商： （盖章）

法定代表人： (签章)

年 月 日

## 十、其他资料

**（供应商认为有必要提供的其他资料）**

附件：

**（1）中小企业声明函**

如果本企业符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《中小企业划型标准规定》条件并愿意，请按以下格式填写中小企业声明函。

**附件1：**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；代理商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**注：**①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②响应人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

③以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

④在政府采购活动中，响应人提供的所有货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣减。

⑤中小企业声明函格式应严格按照招标文件提供的格式填写。非单一产品采购的，设备制造商不止一家时，中小企业声明函中须列出所有的设备及制造商，罗列不全的中小企业声明函不予认可。

⑥在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

**附件2：**

**残疾人福利性单位声明函（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函**

**》。）**

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

**附件3：**

**监狱企业证明材料（如有）**

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）**

注：在响应文件中附扫描件。